
**Teknisk info om det trådløse net**

Det trådløse netværk på Skive-Viborg HF&VUC hedder *SVHFVUC* og du skal bruge din interne konto for at logge på.


**Konfigurationsvejledning for Windows Vista computere**

Vælg Start -> Kontrolpanel -> Netværk og Internet -> Netværks- og delingscenter

Vælg så *Administration af trådløse netværk*




Klik *Tilføj*



Vælg *Opret en netværksprofil manuelt*.

NB! Hvis du allerede har en trådløs forbindelse med navnet SVHFVUC, anbefaler vi at fjerne denne forbindelse og starte forfra.

Indtast Netværksnavn *SVHFVUC*. Husk at skrive det hele med STORE bogstaver.  
Vælg Sikkerhedstype *802.1x*, som vist nedenfor.




SVHFVUC

Klik *Næste*.




Klik på *Skift forbindelsesindstillingerne*.

Vælg fanebladet *Sikkerhed*.

Her skal du sikre dig, at *godkendelsesmetoden* er er sat til *Microsoft: PEAP (Protected EAP)*.

Klik herefter på *Indstillinger*.



Fjern fluebenet i *Valider servercertifikat*.


Tjek at godkendelsesmetoden er sat til *Sikker adgangskode (EAP-MSCHAP v2)*.

Tryk herefter *konfigurer*.

Fjern fluebenet og tryk *OK*.



Klik OK indtil alle menuer er lukket. Du har nu konfigureret din trådløse forbindelse.

Når du tilslutter dig netværket første gang, skal du indtaste dit UNI-login i nedenstående boks. Hvis boksen ikke dukker op af sig selv, kan du prøve at trykke på ikonet for trådløst netværk nede i højre hjørne. Hjælper dette stadig ikke, skal du prøve at genstarte computeren.

Indtast UNI-login  
Indtast kodeord

Logondomæne skal være tom.

MS, september 2018